**Provozní podmínky tramvajového provozu (JPT+JDCT)**

* Průměrná cestovní rychlost je 19,53 km/hod
* Celková délka kolejové sítě je 347 km (měřeno jednokolejně, vč. manipulačních kolejí, vozoven a Opravny tramvají)
* Nejvyšší sklony tramvajové tratě: 85 promile
* Nejmenší zakružovací oblouky (tzv. hrb):

Prašný most (oblouky od Svatovítské k Hradčanské R=300)

Vozovna Střešovice (R=285)

* Nejmenší konvexní oblouky (tzv. údolnice):

obratiště Královka (R=300)

* Oblouků s minimálním směrovým poloměrem R=20 je v rámci kolejové sítě několik. V rámci vozoven je však potřeba počítat s oblouky s minimálním směrovým poloměrem R=18.