**číslo jednací:** …....……

**Žádost o vyjádření k situačnímu zakreslení stávajících kabelových tras a zařízení Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. - jednotky Dopravní cesta Tramvaje (DP-JDCT)**

***Žadatel (jméno, tel.):***

***Investor (jméno, adresa, tel.):***

***Název (místo) stavby:***

Při realizaci shora uvedené akce **DOJDE / NEDOJDE** ke styku, souběhu nebo křížení se zaříze­ním DP-JDCT.

V případě zásahu do kabelové sítě nebo zařízení DP-JDCT požadujeme, aby tech­nické řešení a případné majetkoprávní vypořádání této akce bylo projednáno a schváleno příslušným vedoucím odd. 250120 Správa napáje­ní TT *(kabelové trasy, stožáry, měnírny atd.)*, tel. 222673666 nebo odd. 250110 Správa TT *(zásahy do, případně pod tramvajovou tratí)*, tel. 222673854 nebo odd. 250130 Správa speciálních staveb a zařízení *(mostní objekty, označníky, přístřešky atd.)*, tel. 222673210. Technické řešení stavebních zása­hů musí respektovat normy **ČSN 280318, 736005, 736425, 332000-5-52 a zá­kon o dráhách č. 266/1994 Sb.**, včetně příslušných vyhlášek a nařízení vlády.

Vámi připravovaná akce musí být rovněž předložena Svodné komisi DP s odpovídající pro­jektovou dokumentací. V rámci projednání akce na Svodné komisi DP budou případně uplatněny připomínky výše uvedených oddělení jednotlivých správ.

**Konečně v případě, že dojde ke styku, souběhu nebo křížení se zařízením DP-JDCT, požaduje­me:**

**- prokazatelně doručit pozvání na předání staveniště alespoň 2 týdny předem (na výše uvede­nou poštovní adresu nebo email: td-jdct@dpp.cz nebo fax 222673249),**

**- nahlásit zahájení a ukončení stavebních prací na email td-jdct@dpp.cz (včetně předložení plánku s vyznačením místa střetu a čísla jednacího tohoto vyjádření viz doplněné číslo vpravo nahoře), případné informace na tel. 222673240,**

**- v ochranném pásmu zařízení DP-JDCT (1 m od konkrétního objektu DP-JDCT) provádět vý­kopové práce pouze ručně.**

**Neprodleně ohlaste energetickému dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. každé poškození kabelo­vého vedení nebo za­řízení DP-JDCT na tel. 296122156-7 nebo 800101187.** Je zakázáno porušit úmyslně zařízení DP-JDCT. Za každý poškozený kabel hrozí pokuta ve výši 10.000,- Kč. Práce na kabelové trase DP-JDCT lze provádět pouze v součinnosti s odd. provoz Ka­belová síť, tel. 606609397.

Při záboru stavby, uložení materiálu nebo pojíždění těžkou technikou přes naši kabelovou trasu nebo zařízení DP-JDCT, je třeba tuto skutečnost projednat se správci.

Nesouhlasí-li skutečná trasa zjištěná výkopovými sondami se zákresy DP-JDCT, lze objednat vytýče­ní kabelů na tel. 222673237 (nebo 606609397). Po telefonické doho­dě je třeba zaslat objednávku na email: SmejkalJ@dpp.cz.

Správce zařízení neodpovídá za změny, ke kterým došlo bez jeho vědomí.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok. V Praze, dne .

Technická dokumentace DP-JDCT: ***Převzal/a:***

***(prosíme doplnit podpis žadatele)***